Wykaz spełnienia minimalnych wymagań technicznych przedmiotu zamówienia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawowe wymagania | Szczegółowy parametr oferowanego ciągnika |
| **1.** | ***Ciągnik fabrycznie nowy niezarejestrowany (należy podać producenta, typ, oraz rok produkcji)*** |  |
| ***2.*** | ***Pojazd wraz z wyposażeniem musi spełniać wymagania:*** |  |
| • *Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym’’ (Dz. U. z 2017r., poz.128 z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| • *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 9 maja 2018 r., poz. 855)* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
|  |
| Lp*.* | Nazwa minimalnego parametru | Wielkości minimalne  | Należy wpisać szczegółowy parametr oferowanego ciągnika |
| 1. | ***Układ napędowy*** | *4x4* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *- sprzęgło* | *dwustopniowe suche* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *- rewers* | *załączanie mechaniczne lub elektrohydraulicznie* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 2. | ***Silnik*** |
|  | *Rodzaj* | *Wysokoprężny* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *Moc* | *nie mniejsza niż 85 KM* | *(należy wpisać wielkość)* |
| *Ilość cylindrów* | *nie mniejsza niż 4* | *(należy wpisać ilość)* |
| *Pojemność silnika* | *nie mniejsza niż 3400 cm3* | *(należy wpisać wielkość)* |
| *Norma emisji spalin* | *nie niższa niż EURO III B* | *(należy wpisać wielkość)* |
| *Moment obrotowy* | *nie niższy niż 320 Nm* | *(należy wpisać wielkość)* |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | ***Układ hydrauliczny*** |
|  | *Hydraulika zewnętrzna* | *co najmniej 2 pary z tyłu i wyjścia z przodu do obsługi 3 sekcyjnego joysticka ładowacza czołowego* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *Wydatek pomp hydraulicznych* | *nie mniej niż 45 l/min* | *(należy wpisać wielkość)* |
| *Udźwig Podnośnika* | *min. 3000 kg* | *(należy wpisać wielkość)* |
| 4. | ***Wałek odbioru mocy*** |
|  | *Obroty wałka odbioru mocy* | *nie mniejszy niż 540/540 E obr./min* | *(należy wpisać wielkość)* |
| *Wałek* | *Tylny WOM* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 5. | ***Układ Kierowniczy*** |
|  | *Układ kierowniczy* | *Ze wspomaganiem* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 6. | ***Kabina kierowcy fabrycznie montowana przez producenta*** |
|  | *Wymagania* | *• wyciszona,**• dwudrzwiowa,**• ogrzewana,* *• klimatyzowana,**• wentylowana,**• zamykana na klucz,**• fotel kierowcy pneumatyczny,**• wycieraczka przednia i tylna,**• spryskiwacze przedniej szyby,**• radio z bluetooth,**• przynajmniej tylna szyba uchylna,**• lusterka boczne – lewe i prawe,* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
|  | *Oświetlenie robocze* | *Co najmniej 2 z przodu i 2 z tyłu* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 7.  | ***Ładowacz czołowy hydrauliczny z amortyzatorem wstrząsu i euroramką*** |
|  | *Wysokość podnoszenia* | *min. 3100 mm* | *(należy wpisać wielkość)* |
|  | *Udźwig* | *min. 1200 kg* | *(należy wpisać wielkość)* |
|  | *Sterowanie* | *Joystick 3 sekcyjny* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
|  | *Łycha do ładowacza* | *szerokość min. 180 cm*  | *(należy wpisać wielkość)* |
| 8. | ***Gwarancja na przedmiot zamówienia***  | *min. 12 miesięcy* | *(należy wpisać wielkość)* |